NAZİME TATLICI İMAM HATİP ORTA OKULU

 ZİL SES SİSTEMİ BAKIM ONARIM ŞARTNAME

1-OKULUN ZİL SİSTEMİ AMFİ MİXER ÖZELLİKLERİ:1 adet 8+4 kanal power mixer ,2x300 watt,hat trafolu,çift şıkışlı,aux,48 volt phantom power,bas tiz kontrol,tse belgeli özelliklerinde olmalı.Çalışır halde değişimi yapılan malzemeler sağlam şekilde yetkili kişiye teslim edilecektir.

2-OKULUN ZİL SİSTEMİ 16 CM HAT TRAFOLU HOPERLÖR ÖZELLİKLERİ:6 adet 16 cm,hat trafolu,kontrol düğmeli,duvar tipi,120 watt,,beyaz renk,güç 70-100 volt,kablolu,tse belgeli özelliklerinde olmalı. Çalışır halde değişimi yapılan malzemeler sağlam şekilde yetkili kişiye teslim edilecektir.

3-OKULUN ZİL SİSTEMİ SES KABLOSU ÖZELLİKLERİ: 700 mt % bakır 23x1.5mm. iletken:48x0,9(2x1,50mm2)bükülü,damar:2.70mmpvc,dış kılıf:7,5mmmat pvc,test gerilimi 100v,çalışma gerilimi 300v özelliklerinde olmalı.Eskileri yenileri ile değiştirilecektir. Çalışır halde değişimi yapılan malzemeler sağlam şekilde yetkili kişiye teslim edilecektir.

4-OKULUN ZİL SİSTEMİ HORN HOPERLÖR ÖZELLİKLERİ:2 adet güç :400 watt ,hat trafolu,dış kasa plastik,empedans:8 ohm ,frekans:250hz8khz,duyarlılık:92db,dış kasa :plastik. Çalışır halde değişimi yapılan malzemeler sağlam şekilde yetkili kişiye teslim edilecektir.

5-OKULUN ZİL SİSTEMİ MİKROFON ÖZELLİKLERİ: 1 adet,çift el mikfon,,İki Kanal UHF Telsiz MikrofonDijital modülasyon / Sabit frekansÇalışma Frekansı :470-786MHzFrekans kararlılığı : < +-15ppm Frekans tepkisi : 40Hz-18KHzS/N oranı:> 80dB Alıcı Güç kaynağı AC 220V +- 10% Güç kaynağı 3V(2\*AA 1.5V)

Malzemeler montajı ve teknik açıdan çalışır halde yetkili kişiye teslim edimelidir.

21/12/2023

 Ahmet ÇELEBİ

 Okul Müdürü