**FOTOKOPİ MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Genel Tip**

Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi

**Hız**

Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı. Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks baskı. Dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 Dubleks kopyalama. **İşlemci**

**ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz**

**RAM**

**STANDART 1.5 GB**

**KONTROL PANELİ:**

177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör(4.’ü 1’de), eğilme mekanizmas

ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

**Tarama hızı**

60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) Dubleks: 26 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli)

**Maks. orijinal ebadı**

A4/Legal

**Sürekli kopyalama**

1 - 999

**Zoom**

%25 - 400 %1’lik adımlarla

**Standart büyütme oranlarıa**

7 Küçültme / 5 Büyütme

**Görüntü ayarları**

Metin + Foto, Foto, Metin, Grafik/Harita, Basılı Belge

**Isınma süresi**

Yaklaşık 23 sn. veya daha az

**Giriş kapasitesi**

100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5,B6 Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 140 – 216 x 356 mm), 915 mm’ye kadar banner desteği, 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Özel (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Dubleks ünitesi**

Standart dubleks ünitesi 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**PARÇA ÖMRÜ:** 300.000 KOPYA

**TONER ÖMRÜ**: 14:500 SAYFA

**NOT: CİHAZIN ÜZERİNDE GELEN TONER HARİCİNDE 5 ADET ORJİNAL TONER VERİLECEKTİR.**

**ALINACAK OLAN CİHAZLAR DİSTRİBÜTÖR VE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN SEVK EDİLECEKTİR.**

**GENEL KOŞULLAR;**

1.      Sunulan donanım birimleri minimum aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

2.      İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

3.      Tüm fişler ve kablolar Türk Standartları’na uygun olmalıdır.

4.      Teklif edilen tüm ürünler Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde kullanılacağı için kritik öneme sahiptir. Teklif veren firma tüm donanımların güvenlik ve güvenilirliğini garanti eder. Teklif edilen donanımların üreticilerinin ISO 9001 kalite standartları ailesine uygun kalite belgeleri bulunmalıdır.

5.      Tüm donanımlar ve tamamlayıcı birimler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

6.      Firma, idarenin gerekli gördüğü hallerde satın alınan malzemenin kurulmasını ve ayarlanmasını edilmesini sağlamalıdır.

7.      Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür.

8.      Ürün sağlayıcı firma belirtilen cihaz, malzemeler ve yazılımlar için satış yetkisinde olmalı ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli teknik servisi bulunmalıdır.

9.      Teklif edilen ürünler orijinal kullanım kılavuzu, Türkçe kullanım kılavuzu veya tam tercüme edilmiş Türkçe kullanım kılavuzuna sahip olmalıdır.

10.   En az 2 yıl garanti kapsamında olmalı ve üretim hatalarına karşı garanti süresince yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi olmalıdır.

**BİLGİSAYAR GENEL ÖZELLİKLERİ**

**21.8 MONİTÖR İ3 10.NESİL 8GB RAM 240 SSP**